 



		Томская область
городской округ
закрытое административно-территориальное образование Северск
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	 №	







	О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО Северск от 05.09.2012 № 2558 







 	В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах   организации   местного   самоуправления   в   Российской  Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416 – ФЗ «О водоснабжении                                     и  водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля        2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения                         и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года   № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании письма Акционерного общества «Северский водоканал» от 30.08.2022 № 01-02-08/125, в целях совершенствования муниципального правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 05.09.2012 № 2558 «Об  утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых абонентами Акционерного общества «Северский водоканал» в коммунальную систему канализации г.Северска» изменение, изложив нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами Акционерного общества «Северский водоканал» в коммунальную систему канализации г.Северска, утвержденные указанным постановлением, в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
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Утвержден
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от __05.09.2012___ №___2558____

НОРМАТИВЫ
СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД, СБРАСЫВАЕМЫХ
АБОНЕНТАМИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВЕРСКИЙ В КОММУНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ Г.СЕВЕРСКА

1. Настоящие нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами Акционерного общества «Северский водоканал» в коммунальную систему канализации г.Северска, устанавливаются с целью упорядочения вопросов нормирования качества сточных вод абонентов, отводимых в централизованную систему коммунальной канализации г.Северска, исходя из условий:
1) соблюдения абонентами требования к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, утвержденные настоящим постановлением, в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованной системы водоотведения;
2) запрещения сброса (приема) абонентами в централизованные системы водоотведения сточных вод, содержащих вещества (материалы), которые могут привести к следующим недопустимым негативным последствиям, угрожающим работоспособности систем водоотведения:
а) повреждение объектов централизованных систем водоотведения и нарушение режима их работы, в том числе в силу следующих причин:
разрушающее коррозионное, абразивное или механическое воздействие на канализационные сети, иные сооружения и оборудование;
образование в канализационных сетях и на очистных сооружениях пожароопасных, взрывоопасных и токсичных газопаровоздушных смесей;
нарушение процессов биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях централизованной системы водоотведения, в том числе по причине содержания в сточных водах стойких, токсичных, биоаккумулирующих веществ, не поддающихся очистке;
б) нарушение надежности и бесперебойности работы централизованной системы водоотведения, в том числе по причине уменьшения рабочего сечения сетей и возникновения препятствий для тока воды;
в) создание условий для причинения вреда здоровью персонала, обслуживающего централизованные системы водоотведения;
г) невозможность утилизации осадков сточных вод с применением методов, безопасных для окружающей среды.
[bookmark: Par24]2. Сточные воды, отводимые в централизованные системы водоотведения, не должны содержать вещества, запрещенные к применению в Российской Федерации, в том числе ратифицированными Российской Федерацией международными нормативными правовыми актами, и загрязняющие вещества, запрещенные к сбросу в централизованную систему водоотведения, по следующему перечню:
1). Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин и др.), синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза (в том числе метилакрилат, метил-третбутиловый эфир), смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний);

2). Растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем общих свойств сточных вод по водородному показателю (pH) < 4,5 или > 12;

3). Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях централизованной системы водоотведения, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций$
4). Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями системы централизованного водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, медицинские отходы классов А, Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями); 
5). Маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты;
6). Любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные;
7). Твердые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, бумага, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту;
8). Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть, пряжа, ворс, перо) длиной волокна более 3 см, тара, упаковочные материалы и их элементы, любые металлические материалы, в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.);
9). Биологическая масса пищевых производств, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина;
10). Минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 2 мм/с, вещества (включения) гидравлической крупностью всплывания более 20 мм, любые неизмельченные предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале;
11). Сточные воды с температурой +80 °C и выше;
[bookmark: Par34]3.Состав и свойства сточных вод, принимаемых (отводимых) в централизованные системы водоотведения, должны соответствовать нормативным показателям общих свойств сточных вод и допустимым концентрациям загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, представленным в таблице1.
Таблица 1

Нормативы состава сточных вод,
сбрасываемых абонентами Акционерного общества
«Северский водоканал» в коммунальную систему канализации г.Северска

	N 
п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации в натуральной пробе сточных вод

	1
	2
	3
	4

	1
	Аммоний-ион
	мг/дм3
	33,26

	2
	АСПАВ
	мг/дм3
	10

	3
	БПКполн.
	мг/ дм3
	300

	4
	Взвешенные вещества
	мг/ дм3
	300

	5
	Железо 
	мг/ дм3
	5

	6
	Нефтепродукты
	мг/ дм3
	4,35

	7
	Сульфат-анион
	мг/ дм3
	1456,8

	8
	Сухой остаток
	мг/ дм3
	14263,01

	9
	Фенол, гидроксибензол
	мг/ дм3
	0,1

	10
	Фосфаты (по фосфору)
	мг/ дм3
	30

	11
	Хлорид-анион
	мг/ дм3
	1755
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