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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от _______________ № _______

ДИЗАЙН-КОД
 городского округа ЗАТО Северск Томской области

I. ЗОНА ДЕЙСТВИЯ ДИЗАЙН-КОДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1. Чертеж границ зоны действия Дизайн-кода городского округа ЗАТО Северск Томской области.
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[image: ]

1.2. Сведения о характерных точках границ зоны действия Дизайн-кода городского округа
 ЗАТО Северск Томской области.
	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м

	
	X
	Y



	1
	2
	3

	1

	1
	364058.9900
	4318614.8100

	2
	364066.4500
	4318707.3700

	3
	363341.8700
	4318764.0800

	4
	363369.1700
	4319164.2100

	5
	364118.5200
	4319100.5000

	6
	364126.2400
	4319234.3400

	7
	364189.3000
	4319332.1600

	8
	364260.7300
	4320445.9800

	9
	363999.1800
	4320460.5900

	10
	364005.0600
	4320652.6700

	11
	363978.5000
	4320717.4200

	12
	363563.3800
	4321254.7500

	13
	363554.4200
	4321249.7700

	14
	363277.3200
	4321602.2500

	15
	363308.4500
	4321627.6200

	16
	363239.2700
	4321716.9700

	17
	363219.1000
	4321700.8300

	18
	363207.7700
	4321714.9500

	19
	363153.9600
	4321781.5300

	20
	363121.1000
	4321798.2400

	21
	363039.5200
	4321814.0200

	22
	362932.5500
	4321959.0600

	23
	362938.0000
	4322077.1400

	24
	362193.4000
	4323061.0600

	25
	362291.1900
	4323128.1900

	26
	362359.6900
	4323181.7000

	27
	362550.1500
	4323216.0700

	28
	362594.5500
	4323250.4400

	29
	362530.6900
	4323353.6100

	30
	362447.8200
	4323298.9100

	31
	362309.4200
	4323293.9400

	32
	362116.2400
	4323187.4300

	33
	361635.7300
	4323752.8300

	34
	361483.1300
	4323810.5700

	35
	361458.3800
	4323732.2100

	36
	361575.9300
	4323695.0900

	37
	362017.3700
	4323136.8600

	38
	361702.6300
	4322914.9100

	39
	361783.6800
	4322808.9200

	40
	362114.3700
	4323004.3100

	41
	362384.3000
	4322649.0600

	42
	362259.7100
	4322488.6700

	43
	362252.0000
	4322340.4800

	44
	362166.8900
	4322277.0000

	45
	362162.8000
	4322273.7200

	46
	362309.5500
	4322076.4700

	47
	362362.2200
	4322115.0200

	48
	362470.8200
	4322074.4500

	49
	362571.9000
	4322076.2400

	50
	362748.7400
	4322206.7600

	51
	362828.1300
	4322100.2800

	52
	362825.1400
	4321962.0500

	53
	362957.4100
	4321781.0500

	54
	362692.8400
	4321575.7400

	55
	362681.4700
	4321566.8600

	56
	362720.4700
	4321514.1300

	57
	363028.8700
	4321753.8600

	58
	363089.2500
	4321747.7200

	59
	363123.0900
	4321731.1500

	60
	363775.0600
	4320877.9500

	61
	363392.3300
	4320614.4300

	62
	363470.8900
	4320581.2500

	63
	363815.8000
	4320824.5000

	64
	363917.0700
	4320687.5400

	65
	363944.3900
	4320610.0000

	66
	363939.4900
	4320522.3500

	67
	363667.4800
	4320542.2700

	68
	363661.5000
	4320478.5200

	69
	363494.7600
	4320493.0200

	70
	363452.7700
	4320424.5300

	71
	364160.9900
	4320372.0600

	72
	364099.2100
	4319392.6500

	73
	364089.1300
	4319250.1400

	74
	364081.1900
	4319172.5700

	75
	363374.1200
	4319237.6300

	76
	363409.1800
	4319714.9000

	77
	363475.5600
	4319710.5900

	78
	363482.4500
	4319847.6500

	79
	363421.2500
	4319852.8200

	80
	363434.1800
	4320066.6100

	81
	363474.6900
	4320064.0200

	82
	363479.8700
	4320177.8100

	83
	363436.7600
	4320180.4000

	84
	363452.7700
	4320424.5300

	85
	363494.7600
	4320493.0200

	86
	363470.8900
	4320581.2500

	87
	363392.3300
	4320614.4300

	88
	362720.4700
	4321514.1300

	89
	362681.4700
	4321566.8600

	[bookmark: _GoBack]90
	362692.8400
	4321575.7400

	91
	362309.5500
	4322076.4700

	92
	362162.8000
	4322273.7200

	93
	362166.8900
	4322277.0000

	94
	361784.0000
	4322809.3700

	95
	361550.3700
	4323108.0200

	96
	361613.3600
	4323219.9000

	97
	361652.3100
	4323220.7300

	98
	361657.2800
	4323307.7500

	99
	361625.7900
	4323312.7200

	100
	361574.4100
	4323480.1300

	101
	361469.8900
	4323556.4700

	102
	361373.6600
	4323578.8100

	103
	361208.0400
	4323536.6200

	104
	361126.9900
	4323463.2500

	105
	361069.6700
	4323307.8700

	106
	361101.4400
	4323084.1100

	107
	361295.3100
	4322996.3600

	108
	361295.3100
	4322947.4300

	109
	361349.0100
	4322946.2400

	110
	361351.4000
	4323001.1300

	111
	361445.4500
	4323012.4700

	112
	361585.7900
	4322836.3300

	113
	361514.1900
	4322784.7800

	114
	361027.6700
	4323026.7200

	115
	360986.8900
	4322941.1900

	116
	361557.1500
	4322661.6200

	117
	361658.8300
	4322734.6500

	118
	362091.8600
	4322181.6700

	119
	362221.3400
	4322013.0300

	120
	362605.9200
	4321512.7100

	121
	362652.0200
	4321452.7400

	122
	363346.9300
	4320554.2700

	123
	363333.4500
	4320511.0300

	124
	363351.2000
	4320449.2500

	125
	363386.7700
	4320422.6300

	126
	363301.4300
	4319231.3000

	127
	363120.4000
	4319244.2300

	128
	363141.4900
	4319544.1900

	129
	363323.8400
	4319529.5600

	130
	363328.1500
	4319595.9400

	131
	363146.2600
	4319609.7300

	132
	363155.7400
	4319757.1400

	133
	363337.8600
	4319743.0400

	134
	363345.8500
	4319854.0400

	135
	363163.5000
	4319869.2000

	136
	363179.4800
	4320101.3700

	137
	363362.0600
	4320088.4400

	138
	363368.7900
	4320185.1600

	139
	363186.7200
	4320199.6400

	140
	363195.5300
	4320353.8000

	141
	363183.4400
	4320396.9600

	142
	363351.2000
	4320449.2500

	143
	363333.4500
	4320511.0300

	144
	363158.7700
	4320462.8600

	145
	363128.2100
	4320548.7600

	146
	362516.2200
	4321349.6600

	147
	362652.0200
	4321452.7400

	148
	362605.9200
	4321512.7100

	149
	362467.6800
	4321412.1400

	150
	361945.4400
	4321804.2600

	151
	362221.3400
	4322013.0300

	152
	362091.8600
	4322181.6700

	153
	361752.1300
	4321932.9700

	154
	361449.4700
	4322169.0600

	155
	361756.4200
	4322609.0300

	156
	361677.0000
	4322710.8900

	157
	361459.6500
	4322442.3000

	158
	361452.0600
	4322344.2100

	159
	361364.2500
	4322233.7100

	160
	360560.1800
	4322600.0100

	161
	360487.2500
	4322675.4200

	162
	360375.3700
	4322953.8800

	163
	360735.2200
	4323028.6100

	164
	361101.4400
	4323084.1100

	165
	361077.2700
	4323254.6900

	166
	360713.9500
	4323204.3000

	167
	360414.5100
	4323135.5100

	168
	360671.0800
	4323727.0400

	169
	360852.6700
	4323850.8300

	170
	361126.9900
	4323463.2500

	171
	361208.0400
	4323536.6200

	172
	360881.3200
	4324026.3700

	173
	360603.3700
	4323844.6300

	174
	360237.8000
	4322983.7100

	175
	360293.3300
	4322925.7000

	176
	360408.5200
	4322642.7900

	177
	360523.0900
	4322519.6300

	178
	361343.5300
	4322141.4600

	179
	361865.3600
	4321764.2300

	180
	362450.4200
	4321336.8100

	181
	363072.7300
	4320534.4300

	182
	363134.1900
	4320337.7100

	183
	363053.1600
	4319204.5800

	184
	363303.0800
	4319189.8500

	185
	363303.0800
	4319169.0200

	186
	363369.1700
	4319164.2100

	187
	363317.8200
	4319167.9400

	188
	363286.6000
	4318749.9400

	189
	363064.0600
	4318767.2900

	190
	363058.9100
	4318698.7800

	2

	191
	364104.3600
	4319496.8900

	192
	363554.8100
	4319530.3600

	193
	363479.6100
	4319587.8800

	194
	363401.4100
	4319591.6000

	195
	363396.5100
	4319522.6300

	196
	363447.9900
	4319516.2000

	197
	363540.6500
	4319435.1200

	198
	364096.6400
	4319393.9300
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II. РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК
2.1. Местоположение вывесок на фасаде жилого дома с нежилыми помещениями на первом этаже
[image: ][image: ]

Условное обозначение:
	[image: K:\ДИЗАЙН КОД РАЗРАБОТКА\от Погодиной\N.jpg]
	– тип вывески, где N – номер типа вывески в таблице допустимых типов вывесок и их характеристик на фасаде жилого дома с нежилыми
   помещениями на первом этаже.



Допустимые типы вывесок и их характеристики на фасаде жилого дома с нежилыми помещениями на первом этаже
	Тип
	Вид
	Вариант исполнения
	максимальные габариты, мм

	
	
	
	высота
	ширина
	глубина
	отступ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Основная вывеска
	[image: ]
без подложки
	[image: ]
плоский
	[image: ]
объемный
	-
	-
	500
	-
	100
	50

	
	[image: ]
световой короб сложной формы
	[image: ]
объемный
	-
	-
	-
	500
	-
	180
	0




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2. Панель-
кронштейн
	[image: ]
с подложкой
	[image: ]
плоский
	[image: ]
объемный
	[image: ]
сквозной
	[image: ]
гравировка
	500
	500
	120
	100

	
	[image: ]
без подложки
	[image: ]
объемный
	-
	-
	-
	
	
	
	

	3. Табличка
	[image: ]
с подложкой
	[image: ]
плоский
	[image: ]
объемный
	[image: ]
сквозной
	[image: ]
гравировка
	800
	500
	30
	0

	
	[image: ]
без подложки
	[image: ]
плоский
	[image: ]
объемный
	-
	-
	
	
	
	

	4. Временное
оформление
светопрозрачных
конструкций
	[image: ]
	Нанесение на стекло самоклеящейся пленки,                    размещение информационных конструкций в проеме                           с внутренней стороны остекления
	Не более 30% от площади стеклянного полотна






2.2. Местоположение вывесок на фасаде жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 
[image: ] 
Условное обозначение:
	[image: ]
	– тип вывески, где N – номер типа вывески в таблице допустимых типов вывесок и их характеристик на фасаде жилого дома со встроенно-
   пристроенными нежилыми помещениями.



Допустимые типы вывесок и их характеристики на фасаде жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями
	Тип
	Вид
	Вариант исполнения
	максимальные габариты, мм

	
	
	
	высота
	ширина
	глубина
	отступ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Основная вывеска
	[image: ]
с подложкой
	[image: ]
плоский
	[image: ]
объемный
	[image: ]
сквозной
	[image: ]
гравировка
	750
	-
	100
	50

	
	[image: ]
без подложки
	[image: ]
плоский
	[image: ]
объемный
	-
	-
	
	
	
	

	
	[image: ]
световой короб простой формы
	[image: ]
объемный
	-
	-
	-
	750
	-
	180
	0

	
	[image: ]
световой короб сложной формы
	[image: ]
объемный
	-
	-
	-
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2. Панель-
кронштейн
	[image: ]
с подложкой
	[image: ]
плоский
	[image: ]
объемный
	[image: ]
сквозной
	[image: ]
гравировка
	750
	600
	120
	100

	
	[image: ]
без подложки
	[image: ]
объемный
	-
	-
	-
	
	
	
	

	3. Табличка
	[image: ]
с подложкой
	[image: ]
плоский
	[image: ]
объемный
	[image: ]
сквозной
	[image: ]
гравировка
	800
	700
	30
	0

	
	[image: ]
без подложки
	[image: ]
плоский
	[image: ]
объемный
	-
	-
	
	
	
	

	4. Временное
оформление
светопрозрачных
конструкций
	[image: ]
	Нанесение на стекло самоклеящейся пленки,                    размещение информационных конструкций в проеме                           с внутренней стороны остекления
	Не более 30% от площади стеклянного полотна



2.3. Местоположение вывесок на фасаде здания торгового центра
[image: ] 
Условное обозначение:
	[image: ]
	– тип вывески, где N – номер типа вывески в таблице допустимых типов вывесок и их характеристик на фасаде здания торгового центра.



Допустимые типы вывесок и их характеристики на фасаде здания торгового центра
	Тип
	Вид
	Вариант исполнения
	максимальные габариты, мм

	
	
	
	высота
	ширина
	глубина
	отступ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Основная вывеска
	[image: ]
с подложкой
	[image: ]
плоский
	[image: ]
объемный
	[image: ]
сквозной
	[image: ]
гравировка
	750
	-
	100
	50

	
	[image: ]
без подложки
	[image: ]
плоский
	[image: ]
объемный
	-
	-
	
	
	
	

	
	[image: ]
световой короб простой формы
	[image: ]
объемный
	-
	-
	-
	750
	-
	180
	0

	
	[image: ]
световой короб сложной формы
	[image: ]
объемный
	-
	-
	-
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2. Панель-
кронштейн
	[image: ]
с подложкой
	[image: ]
плоский
	[image: ]
объемный
	[image: ]
сквозной
	[image: ]
гравировка
	750
	600
	120
	100

	
	[image: ]
без подложки
	[image: ]
объемный
	-
	-
	-
	
	
	
	

	3. Табличка
	[image: ]
с подложкой
	[image: ]
плоский
	[image: ]
объемный
	[image: ]
сквозной
	[image: ]
гравировка
	800
	700
	30
	0

	
	[image: ]
без подложки
	[image: ]
плоский
	[image: ]
объемный
	-
	-
	
	
	
	

	4. Временное
оформление
светопрозрачных
конструкций
	[image: ]
	Нанесение на стекло самоклеящейся пленки,                    размещение информационных конструкций в проеме                           с внутренней стороны остекления
	Не более 30% от площади стеклянного полотна
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2.4. Местоположение вывесок на фасаде нестационарного торгового объекта

 Условное обозначение:
	[image: ]
	– тип вывески, где N – номер типа вывески в таблице допустимых типов вывесок и их характеристик на фасаде нестационарного торгового объекта.



Допустимые типы вывесок и их характеристики на фасаде нестационарного торгового объекта
	Тип
	Вид
	Вариант исполнения
	максимальные габариты, мм

	
	
	
	высота
	ширина
	глубина
	отступ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Основная вывеска
	[image: ]
без подложки
	[image: ]
плоский
	[image: ]
объемный
	-
	-
	350
	-
	100
	50




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	[image: ]
световой короб сложной формы
	[image: ]
объемный
	-
	-
	-
	350
	-
	180
	0

	2. Панель-
кронштейн
	[image: ]
с подложкой
	[image: ]
плоский
	[image: ]
объемный
	[image: ]
сквозной
	[image: ]
гравировка
	500
	500
	120
	100

	
	[image: ]
без подложки
	[image: ]
объемный
	-
	-
	-
	
	
	
	

	3. Временное
оформление
светопрозрачных
конструкций
	[image: ]
	Нанесение на стекло самоклеящейся пленки,                    размещение информационных конструкций в проеме                           с внутренней стороны остекления
	Не более 30% от площади стеклянного полотна

	4. Панель на опоре
	[image: ]
с подложкой
	[image: ]
плоский
	[image: ]
объемный
	-
	-
	750
	500
	120
	0
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III. ЗАПРЕТЫ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ВЫВЕСОК
3.1. Запрещено располагать буквы на информационном поле вывески в вертикальном порядке (рис.1).
[image: ]                                                                





						 
рис.1


3.2. Запрещено размещать информационные вывески на лоджиях и балконах жилых помещений (рис.2).
[image: ]









						 

рис.2

3.3. Запрещено размещать информационные вывески на фасадах жилых домов выше пространства между окнами первого и второго этажей (рис.3).
[image: ]









						

рис.3


3.4. Запрещено размещать информационные вывески более чем в один уровень (рис.4).
[image: ]








						 
рис.4


3.5. Запрещено размещать вывески на ограждениях крылец, спусков в подвалы и цокольных этажей (рис.5).

[image: ]






						 
рис.5


3.6. Запрещено размещать информационные вывески на кровельных частях козырьков (рис.6).

[image: ]








						
рис.6




3.7. Запрещено размещать информационную вывеску, превышающую по размерам фриз козырька (рис.7).
[image: ]








						 
рис.7


3.8. Запрещено размещать информационную вывеску с перекрытием вывеской более 30 % светопрозрачной конструкции с внешней стороны (рис.8).
[image: ]








						 
рис.8


3.9. Запрещено размещать информационные вывески на архитектурных деталях фасадов, 
а также перекрывающие мемориальные доски, указатели наименования улиц и номеров домов (рис.9).
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рис.9



3.10. Запрещено ассиметрично размещать одну или более информационные вывески на одном фасаде (рис.10).
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рис.10


3.11. Запрещено ассиметрично размещать информационные вывески, без учета размещения центральных осей вывески и вертикальных осей здания (рис.11).
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рис.11

3.12. Запрещено:
1) устанавливать разногабаритные блоки на один панель-кронштейн;
2) устанавливать разные отступы между блоками;
3) ставить указатель посередине или в верхней части панель-кронштейна;
4) размещать на одном панель-кронштейне больше одного указателя (рис.12).
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рис.12


3.13. Запрещено ассиметрично размещать информацию на панель-кронштейне (рис.13).
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рис.13


3.14. Запрещено:
1) ассиметрично размещать информацию на табличках;
2) размещать надписи разной высоты (рис.14).
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рис.14








IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
4.1. Определения, используемые в требованиях к размещению нестационарных торговых объектов (далее – НТО) (рис.15).
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				 рис.15


  Условные обозначения:
	1
	– допустимая зона размещения НТО ‑ территория, где разрешена установка НТО;

	2
	– зона благоустройства НТО – благоустраиваемая территория вокруг НТО;

	3
	– участок размещения НТО – участок в границах территории, занимаемый НТО;

	4
	– торговый фронт – фасад НТО, где размещено торговое окно киоска или входная группа павильона, а также сторона фасада, на которую ориентированы торговое окно или прилавок торговой палатки.





4.2. Конструктивные параметры НТО (рис.16).
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					 рис.16


  Условные обозначения и значения конструктивных параметров НТО:
	А
	– ширина зоны благоустройства НТО со стороны торгового фронта не менее 1,5 м;

	Б
	– ширина зоны благоустройства НТО со стороны боковых фасадов не менее 1 м;

	В
	– ширина зоны благоустройства НТО со стороны фасада, где расположен вход для обслуживания не менее 1,2 м;

	Г
	– высота от поверхности земли до верхней кромки фасада не более 3,5 м;

	Д
	– ширина фризовой части 0,6 м от верхней кромки фасада НТО;

	Е
	– глубина фризовой части 0,6 м;

	Ж
	– высота нижнего края торговой окна 1 м от поверхности земли;

	З
	– высота цоколя не более 0,6 м от поверхности земли, не допускается устройство цоколя НТО различной высоты по периметру объекта;

	И
	– ширина фасада вдоль торгового фронта не менее 3 м;

	К
	– ширина боковых фасадов не менее 2 м.





4.3. Киоски и варианты блокировки.
1) тип 1 - киоск с фронтальным расположением торгового фронта (рис.17); 
[image: ]






		 рис.17

[image: ]2) тип 2 - киоск с фронтальным и боковым расположением торгового фронта (рис.18);

 






		 рис.18

3) тип 3 - киоск с трехсторонним расположением торгового фронта. (рис.19);
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		 рис.19

4) тип 4 – блокированные киоски (рис.20);
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		 рис.20
[image: ]5) тип 5 – блокированные киоски Тип 2. Максимальная ширина ряда блокированных киосков Типа 2 не более 10 м (рис.21);






		 рис.21
[image: ]6) тип 6 – киоск с фронтальным расположением торгового фронта, совмещенный 
с остановочным комплексом (рис.22);






		 рис.22
7) тип 7 – блокированные киоски с фронтальным расположением торгового фронта совмещенные с остановочным комплексом (рис.23).
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		 рис.23



4.4. Павильоны и варианты блокировки.
1) тип 1 - павильон с фронтальным расположением торгового фронта (рис.24); 
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		 рис.24

[image: ]2) тип 2 - павильон с фронтальным и боковым расположением торгового фронта (рис.25);

 




		 рис.25

[image: ]3) тип 3 - павильон с трехсторонним расположением торгового фронта. (рис.26);

 







		 рис.26

4) тип 4 – блокированные павильоны Тип 1. Максимальная ширина ряда блокированных павильонов Типа 1 не более 12 м (рис.27);
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		 рис.27
[image: ]5) тип 5 –  блокированные павильоны Тип 2. Максимальная ширина ряда блокированных павильонов Типа 2 не более 12 м (рис.28);






		 рис.28
[image: ]6) тип 6 – павильон с фронтальным расположением торгового фронта, совмещенный 
с остановочным комплексом (рис.29);






		 рис.29
7) тип 7 – блокированные павильоны с фронтальным расположением торгового фронта совмещенные с остановочным комплексом (рис.30).
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		 рис.30


4.5. Размещение НТО относительно зданий и сооружений (рис.31).
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						Рис.31

  Условные обозначения и значения параметров:
	А
	– минимальное расстояние от объекта до глухих фасадов зданий ‑ 6 м. Допускается размещать Объект ближе при получении специального технического условия (СТУ), согласованного с Минстроем РФ и МЧС России;

	Б
	– минимальное расстояние от объекта до фасадов с окнами жилых помещений 
и витринами коммерческих предприятий ‑ 10 м;

	В
	– недопустимо размещать объект напротив входов в здания. От границ входных дверей необходимо отступать в сторону не менее 7 м;

	Г
	– запрещено размещать объект на расстоянии менее 50 м от наружных стен технических сооружений (например, газорегуляторных пунктов, канализационных насосных станций, тепловых пунктов и др.) в условиях новой застройки.







4.6. Размещение НТО относительно объектов улично-дорожной сети (рис.32).
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					Рис.32

  Условные обозначения и значения параметров:
	А
	– минимальное расстояние от объекта до границы проезжей части ‑ 5 м. Торговый фронт не должен быть ориентирован на проезжую часть;

	Б
	– минимальное расстояние от объекта до границы пешеходного перехода ‑ 5 м.
Недопустимо устанавливать объект вплотную к пешеходной зоне, если ее ширина 
менее 4 м. 
В таком случае объект размещается с отступом 1 м для организации зоны обслуживания покупателей. допустимо размещать объект вплотную к пешеходной зоне, если ее ширина более 4 м. 
Размещение объектов в границах общественных территорий запрещено;

	В
	– на всех перекрестках минимальное расстояние от объекта до пересечения проезжих частей ‑ 10 м;
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[image: ]4.7. Размещение НТО, совмещенных с остановочными комплексами (рис.33).














					Рис.33

  Условные обозначения и значения параметров:
	А
	– запрещено устанавливать объект в пределах посадочных площадок и площадок ожидания. Относительно хода движения автотранспорта объект следует размещать после остановочного павильона на расстоянии не менее 3 м от проезжей части;

	Б
	– расстояние до границы посадочной площадки со стороны противоположной ходу движения не менее 1,5 м;

	В
	– не допускается размещение объекта в пределах треугольника видимости;

	Г
	– максимальная длина рядом стоящих объектов, совмещенных с остановочными павильонами, 10 м;

	Д
	– между объектом и остановочным павильоном необходим проход шириной 
не менее 2 м.






4.8. Размещение НТО относительно элементов благоустройства (рис.34).
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						Рис.34

  Условные обозначения и значения параметров:
	А
	– минимальное расстояние от объекта до опор освещения и дорожных знаков ‑2 м;

	Б
	– минимальное расстояние от объекта до границ газонов и цветников ‑ 1,5 м;

	В
	– минимальное расстояние от объекта до оси кустарника ‑ 2 м;

	Г
	– минимальное расстояние от объекта до ограждений ‑ 2 м;

	Д
	– ширина фризовой части 0,6 м от верхней кромки фасада НТО;

	Е
	– минимальное расстояние от объекта до лавочек _ 2 м;

	Ж
	– минимальное расстояние от объекта до опор освещения пешеходных зон 
и скверов  ‑ 3 м.
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